Atitt 太热天气 制造业 自制空调扇子

使用小冰箱 +风扇制造空调。。

使用排气扇吸入外部冷空气。。。

排气扇吹出热风，，一进一出

排气扇，是由电动机带动风叶旋转驱动气流，使室内外空气交换的一类空气调节电器，又称通风扇。排气目的是要除去室内污浊空气，调节温度、湿度，广泛应用于家庭及公共场所。

排气扇，又被称作[负压风机](https://baike.baidu.com/item/%E8%B4%9F%E5%8E%8B%E9%A3%8E%E6%9C%BA/1773324" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%8E%92%E6%B0%94%E6%89%87/_blank)、负压风扇等，利用[空气对流](https://baike.baidu.com/item/%E7%A9%BA%E6%B0%94%E5%AF%B9%E6%B5%81/2174939" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%8E%92%E6%B0%94%E6%89%87/_blank)可以让室内一直处于负压状态，形成一股吸力，源源不断地吸入室外的空气，并排出室内闷热的空气，从而达到通风透气、降温的效果。

购换气扇的窍门用换气有室内用、厨房用和卫生间用三种。

1、卫生间一般面积较小，大约在2-4平方米左右，可选用150-200毫米的开敞式换气扇。

2、厨房可选项用250毫米的遮隔式换气扇，如厨房中已装有[脱排油烟机](https://baike.baidu.com/item/%E8%84%B1%E6%8E%92%E6%B2%B9%E7%83%9F%E6%9C%BA/10433028" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%8E%92%E6%B0%94%E6%89%87/_blank)时，可不装换气扇。

3、卧室及客厅面积一般在12-16平方米左右，以250-300毫米的双向型换气扇较合适。