Atitit 线程池数量调节

看绿色对应该全面覆盖。。如果交替执行，可能是锁表了。查看死锁

应该要给main保留一个线程，，其他程序保留一个。。所以应该是 cpu-2比较好